Text for specification

Désignation
borne de liaison pour connecteur longitudinal
borne de liaison pour cable rond jusqu’à 300mm² ou barre 25x5
150 - 300 mm²
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01202000