Text for specification

Désignation
support PE/N
2 pôles, montage individuel
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

UL :
SCCR = 14 kA (Schienenträger im Abstand von 400 mm) 

Miscellaneous 
With external screw holes, can also be used as centre support
5 / 10mm  depth balancing possible, N-PE connection easy to make

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01356000