Text for specification

Désignation
entretoise
convient pour 01508
pour applications UL
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
rated voltage (UL) AC:	600 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01358000A