Text for specification

Désignation
support de jeu de barres universel
4 pôles avec trous de vissage internes
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	800 V
rated voltage (UL) AC:	600 V

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV

Kurzschlussfestigkeit:
Siehe Kurzschlussdiagramm im Bereich Download

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support
With the 4th pole, the width of the busbar can be set independent of L1, L2 and L3.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01485000