Text for specification

Désignation
support de jeu de barres universel
2 pôles avec trous de vissage internes
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	800 V
Tension assignée (IEC) CC:	1000 V

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	1500 V

Short-circuit withstand capacity:
Icw up to 39.8kA - 255ms - DC busbar support separation 250 mm (20 x 10 mm busbars)
Icw up to 45.7kA - 255ms - DC busbar support separation 400mm (30 x 10mm busbars)

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01602000