Text for specification

Désignation
CUSTO^®60Classic
Embase de fusible D0, pour jeu de barres, 27 mm
E 18 / 3P
60Classic

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbations
VDE

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension assignée (IEC) CC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	5,9 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	440 V
Tension maximale IEC CC:	262 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Direct contact of the fuse links on the busbar

Peut être utilisé comme circuit de dérivation du système de jeu de barres. L'utilisation comme alimentation d'un système de jeu de barres n'est pas autorisée. 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01647000