Text for specification

Désignation
fusible D01, 2 A
400 V, gG
E 14
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	2 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension assignée (IEC) CC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	2,5 W

Pouvoir coupure assigné CA:	50 kA
Pouvoir coupure assigné CC:	8 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01685000