Text for specification

Désignation
vis de calibrage 35 A
noir
E 33
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	35 A

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01707000