Text for specification

Désignation
CRITO®
attache de profilé
600 - 900 mm²
bornier 64 x 5-28
60Classic
185mm-System
centre feed unit

Normes
IEC 61439-1:2020

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	1 600 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	1 400 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
Tenue au courant avec alimentation au milieu:	1 600 A
Tension maximale IEC CA:	1000 V
Tension maximale IEC CC:	1500 V

rated peak withstand current  Ipk max.:	81,9 kA

Icc:	25 kA

Points de raccordement
terminal space 64 x 5-28
2 terminal screws M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
01907000