Text for specification

Désignation
fusible 300 A
600 V AC, fast acting
Class J, 54x181
Accessories

Normes

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	300 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	300 V

Icc:	200 kA

SCCR: DC 100 kA 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
03225000A