Text for specification

Désignation
CAPUS^®Panel
inverseur de source à 3 pôles + N
vis M8
250 A

Normes
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	250 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	285,0 W

rated isolation voltage U_i AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	8 kV
rated making capacity:	10 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23123000AD