Text for specification

Désignation
CAPUS®Panel
inverseur de source à 3 pôles + N
vis M12
1600 A

Normes
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	1 600 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	819,2 W

rated isolation voltage Ui AC:	1000 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	12 kV

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads) 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
23128000AD