Text for specification

Désignation
borne de raccordement, latérale
6 - 25 mm²
Accessories

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	80 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
Tension maximale IEC CA:	690 V
Tension maximale IEC CC:	1000 V

Points de raccordement
6 - 25 mm² round, solid and stranded
4 - 16 mm² flexible with wire-end ferrule
Md 2.5 Nm
max. connection diameter 6.5 mm

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31103000