Text for specification

Désignation
AMBUS^®Panel
support pour fusibles cylindriques
10 x 38 / 1P/N
32 A / 690 V, N intégré

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Approbations
CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	32 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0,9 W

rated isolation voltage U_i AC:	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
Tension maximale IEC CA:	725 V

for fuse links as per IEC / EN 60269-2
with permitted rated power dissipations
up to max. 3W for gG/gL
up to max. 1.2W for aM

Miscellaneous 
large clamping range
holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31273000A