Text for specification

Désignation
CUSTO^®Panel
embase de fusible D0, à encastrer
E 14 / 16 A / 3P
protection contre le contact

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Approbations
VDE

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	16 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V
Tension assignée (IEC) CC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	1,2 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	440 V
Tension maximale IEC CC:	262 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Le sens d'alimentation indiqué sur le produit doit être respecté. 

Miscellaneous 
E 27 / E 33

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31302000