Text for specification

Désignation
fusible cylindrique 25 A, avec percuteur
500 V, gG
14 x 51
Accessories

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	25 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V

power dissipation at full load of the item:	3,3 W

Pouvoir coupure assigné CA:	80 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31372000