Text for specification

Désignation
fusible de remplacement pour MOTUS®
fusible 20 A pour version 9 A
10x38 gR

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	20 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V

rated current (UL):	16 A
rated voltage (UL) AC:	500 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31568000