Text for specification

Désignation
AMBUS®60Classic
porte-fusible monté sur rail 1000 V
pour fusibles 10x38 IEC 60269-6
1 pôle, pour jeu de barres 20 x 5/10 
60Classic

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Approbations
UL, CCC

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	30 A
Tension assignée (IEC) CC:	1000 V

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) DC:	1000 V

power dissipation at full load of the item:	0,2 W
Tension maximale IEC CC:	1050 V

Icc:	33 kA

for fuse links as per IEC 60269-6 
gPV with power dissipation up to max. 4W

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31572000AB