Text for specification

Désignation
AMBUS Panel
support pour fusibles cylindriques avec LED
Class J / 3P, borne à cage 50 mm²
30 A / 600 V (21x57)

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques

rated current (UL):	30 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
rated voltage (UL) DC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	0,6 W

Icc:	200 kA

for Class J fuses 1 - 30A as per UL 248-8 (21x57)

indicator light
operating voltage range: 110 - 600 V AC / DC

Miscellaneous 
large clamping range, also for two identical conductors (adjacent)
holder for label
with indicator for tripped fuse
any polarity for DC voltage applications

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31934000