Text for specification

Désignation
CUSTO®60Classic
embase de fusible D, pour jeu de barres, 57 mm
protection contre le contact, vis d’ajustement
E 33 / 3P
60Classic

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	63 A
Tension assignée (IEC) CA:	500 V
Tension assignée (IEC) CC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	10,0 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV
Tension maximale IEC CA:	725 V
Tension maximale IEC CC:	630 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Contacting of the fuse links on the 	busbar via silvered copper plate

Peut être utilisé comme circuit de dérivation du système de jeu de barres. L'utilisation comme alimentation d'un système de jeu de barres n'est pas autorisée. 

as per DIN VDE 0636 Part 3011, also 690V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
31951000