Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres, 630 A
Anschlussschrauben M10 (oben / unten)
184 x 320
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2020

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	630 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	31,5 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CC:	800 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32004000