Text for specification

Désignation
EQUES®60Classic
adaptateur de jeu de barres 16 A
pour démarreur direct Allen-Bradley 140M-RC2E, Eaton PKZM0, Siemens S00, Schneider Electric GV2 avec bornes à ressort
45 x 200, avec partie supérieure amovible et câbles AWG 12 (4 mm²)
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Approbations
CSA, UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	16 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

rated current (UL):	12 A
rated voltage (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	1,3 W

rated isolation voltage Ui AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32401000