Text for specification

Désignation
CrossLink^®60Classic
adaptateur de remplacement pour jeu de barres
base pour adaptateur pour jeu de barres
60Classic

Normes
IEC 61439-1:2011

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	250 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V
Tension assignée (IEC) CC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	24,8 W

rated isolation voltage U_i AC:	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	725 V
Tension maximale IEC CC:	462 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
32595000