Text for specification

Désignation
QUADRON®100Energy
réglette porte-fusible NH, 160 A
borne à clavette 70 mm²
taille 00
100Energy

Normes
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	160 A
Tension assignée (IEC) CA:	690 V

power dissipation at full load of the item:	17,5 W
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	6 kV
Tension maximale IEC CA:	800 V
short-circuit strength when protected by fuses:	50 kA

Points de raccordement
wedge clamp terminal for Cu an Al:
stranded round 16 - 70 mm²,
stranded sectored 16 - 70 mm²,
flexible with wire-end ferrules 16 - 70 mm²

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

Miscellaneous 
Undrilled mounting possible with terminal clamp

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33384000