Text for specification

Désignation
jeu de montage avec 3 étriers de serrage
pour le montage sans perçage sur le jeu de barres, avec et sans couvercles de protection contre les contacts accidentels CrossLink®
taille 1 - 3
185Power

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33651000A