Text for specification

Désignation
borne à cage pour câbles Cu
35 - 150 mm²
QCB-NH1, QCS-NH1, QCS-320
60Classic

Normes
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Charactéristiques électriques

Points de raccordement
Cu 70-185mm²f
 Cu 35-150mm²rm
 Cu 35-120mm²f+AE la
 Cu 15.5-24mm breit
 Klemmraum 24.5 x 21mm min.
 Klemmraumhöhe 3mm 

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
33909000