Text for specification

Désignation
OMUS®CrossBoard
contacteur hybride, commutable en tripolaire ou 1 pôle
Unité électronique pour commutation de charges résistives 25.0 A (IEC)

Normes
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Approbations
IEC (CB)

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	25 A
Tension assignée (IEC) CA:	400 V

power dissipation at full load of the item:	20,0 W

rated isolation voltage Ui AC:	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	2,5 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36154000A