Text for specification

Désignation
CrossMT
measuring module 100 A
for measurement and monitoring of electrical values
with IO-Link interface, with status LEDs

Normes
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Approbations
UL

Charactéristiques électriques
Courant assigné (IEC):	100 A
Tension assignée (IEC) CA:	600 V

rated current (UL):	100 A
rated voltage (UL) AC:	600 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp:	4 kV

Icc:	7,5 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
36400000A