Text for specification

Désignation
MIEZ
Power analyser for front panel installation
Measurement of current, voltage, power, energy and derived values
Analysis and monitoring of voltage and power quality

Normes
EN 61010-1:2011 + A1
EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Charactéristiques électriques
Tension assignée (IEC) CA:	24 V
Tension assignée (IEC) CC:	24 V

power dissipation at full load of the item:	4,0 W
Tension maximale IEC CA:	50 V
Tension maximale IEC CC:	75 V

Brand 
Woehner or equivalent

Référence
37010000A