Text for specification

Descrizione
Profilo inferiore
per vasca posteriore
77 x 36 x 1100
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici

Proprietà materiali
Copertura:
	resistenza alle temperature fino a 70°C, 
	ignifugo secondo UL 94

Miscellaneous 
Part of the shrouding system for shock protection of the 3 and 4-pole busbar system.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01043000