Text for specification

Descrizione
Supporto per profili di copertura
4p
Set dx+sx, per profili 01599, 01555 e 01417
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	resistenza alle temperature fino a 125°C, 
	ignifugo secondo UL 94, 
	tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01137000