Text for specification

Descrizione
Supporto per barre, 3P + N + PE
Come accessorio

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

short-circuit capacity :
Ipk = min. 35 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Viti:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01138000