Text for specification

Descrizione
Supporto per barre, esterno, 1p
per barre profilate
centre feed unit

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	1000 V
tensione di picco Uimp:	8 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

7.5mm insulation between busbar and fixing plate

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01369000