Text for specification

Descrizione
calotta di copertura, incl. protezione posteriore
per moduli di connessione 185Power
per sistema con coperture CrossLink® 
185Power

Norme
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni
UL

Valori elettrici

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01437000A