Text for specification

Descrizione
Supporto per barre 
4p, con fori di fissaggio interni
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	800 V
tensione nominale (UL) AC:	600 V

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV

Kurzschlussfestigkeit:
Siehe Kurzschlussdiagramm im Bereich Download

Miscellaneous 
With internal screw holes
can also be used as centre support
With the 4th pole, the width of the busbar can be set independent of L1, L2 and L3.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
01485000