Text for specification

Descrizione
QUADRON®60Classic
Base per fusibili NH 250 A, montaggio su barre
vite, fiss. a vite su barre forate
Gr. NH 1 / 1P
100Energy
185mm-System

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	800 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

1000V DC, air and creepage distances to DIN EN 60664-1, VDE 0110 Part 1 are to be consideredfor fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 1 to 32W power dissipation

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03601000