Text for specification

Descrizione
QUADRON®60Classic
Base per fusibili NH 160 A, montaggio su barre, collegam. in alto
vite M8
Gr. NH 00 / 3P
60Classic

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	14.0 W
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	800 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Contatti:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Protezione contro contatto accidentale:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03656000