Text for specification

Descrizione
Base per fusibili NH 250 A, montaggio su barre
vite
Gr. NH 1 / 3P
40mm-System

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	440 V

power dissipation at full load of the item:	22.0 W
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	800 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 1 up to 32W power dissipation

Proprietà materiali
Corpo base:
	resistenza alle temperature fino a 130°C,
	ignifugo secondo UL 94,
	tenuta alle correnti di fuga CTI 600,
	senza alogeni
Contatti:
	spring-loaded copper contacts, silver plated 
Viti di collegamento:
	screw M10, galvanized, chromized

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03705000