Text for specification

Descrizione
Fusibile NH, 200 A
690 V, gG
Gr. NH 1
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	200 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V
tensione nominale (IEC) DC:	400 V

power dissipation at full load of the item:	18.0 W

potere di interruzione AC:	80 kA
potere di interruzione DC:	80 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
03930000A