Text for specification

Descrizione
CAPUS^®Panel
Sezionatore sottocarico, 3poli + N
vite M8, manovra nera
250 A

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	250 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	20.0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	1000 V
tensione di picco U_imp:	8 kV
potere nominale di chiusura:	26.5 kA

Gebrauchskategorien siehe Datenblatt (unter Downloads)

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
23023000AD