Text for specification

Descrizione
Kit ( 3p) di connessione longitudinale 1600 A
150 mm, elastica
60Classic
185mm-System

Norme
IEC 61439-1:2011

Valori elettrici
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	38.4 W
corrente d'impiego max. (IEC):	1’600 A
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	1000 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	1500 V

Proprietà materiali
terminal body: brass
screws: hexagonal socket screws M12, galvanised, chromited
connector: welded laminated copper

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
30322000