Text for specification

Descrizione
Fusibile cilindrico 1 A
500 V, gG
10 x 38
Come accessorio

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	1 A
tensione nominale (IEC) AC:	500 V

power dissipation at full load of the item:	0.5 W

potere di interruzione AC:	120 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31008000