Text for specification

Descrizione
Fusibile cilindrico 4 A
600 V AC, time delay
Class CC
Come accessorio

Norme

Omologazioni
UL

Valori elettrici

corrente nominale (UL):	4 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V
tensione nominale (UL) DC:	300 V

SCCR:	200 kA

SCCR: 100 kA DC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31246000