Text for specification

Descrizione
AMBUS®Panel
Base sezion. per fusibili cilindr.
10 x 38 / 1P/N
32 A / 690 V, N integrato

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	32 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

power dissipation at full load of the item:	0.9 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	690 V
tensione di picco Uimp:	4 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	725 V

for fuse links as per IEC / EN 60269-2
with permitted rated power dissipations
up to max. 3W for gG/gL
up to max. 1.2W for aM

Proprietà materiali
Corpo base:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Portafusibile:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
	
Viti di collegamento:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
large clamping range
holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31273000A