Text for specification

Descrizione
TRITON®Panel
Base per fusibili D02
E 18 / 63 A / 3P
con protez. contro contatti accidentali

Norme
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Omologazioni
CCC

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	400 V
tensione nominale (IEC) DC:	250 V

power dissipation at full load of the item:	12.0 W
tensione di picco Uimp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) AC:	440 V
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	262 V
resistenza al corto circuito con protezione tramite fusibili:	50 kA

E’ obbligatorio rispettare la direzione di alimentazione come indicato sul prodotto. 

Connessioni
morsetti a gabbia :
1,5 - 35 mm² cavi flessibili, direttam. o con ferrula,
1,5 - 10 mm² cavi rotondi
C. serr. 4,0 Nm

(cavi flessibili con ferrula potrebbero no più entrare, se scelti con sezione max.)

Proprietà materiali
Involucro:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600,
	halogen-free
Viti di collegamento:
	screw +/- (PZ2), galvanized, chromized 

Miscellaneous 
large clamping range, holder for label

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
31293000