Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 100 A, 3p
für Leistungsschalter Eaton CCP-3-100CF, TCFH100N
81 x 200, con cavi AWG4
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	80 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	100 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	7.3 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

SCCR: 100 kA with fuses Class CC, CF, J or T 100 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 125 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32026000A