Text for specification

Descrizione
EQUES^®60Classic
Adattatore EEC 80 A
con 1 guida DIN scorrevole
72 x 200, con morsetti 16 mm² accessibili dal retro
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2011

Omologazioni
CSA, UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	80 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	80 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	9.3 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	6 kV
tensione max. ammissibile (IEC) DC:	800 V

Proprietà materiali
Conductor insulation: 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32469000