Text for specification

Descrizione
EQUES®60Classic
Adattatore 160 A, 3p
92 x 200
60Classic

Norme
IEC 61439-1:2020

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	160 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

corrente nominale (UL):	160 A
tensione nominale (UL) AC:	600 V

power dissipation at full load of the item:	17.7 W

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	6 kV

Proprietà materiali
Conductor insulation: 	PVC, 	temperature-resistant up to 105 °C

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
32570000