Text for specification

Descrizione
QUADRON^®Panel
Base sezionabile per fus. NH4a, 1600 A, per pannello
vite M12 (2 per fase)

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	1’600 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

AC-22B (400V), AC-21B (690V)

DC-21B (440 V)

power dissipation at full load of the item:	240.0 W

tensione nominale di isolamento U_i AC:	800 V
tensione di picco U_imp:	8 kV

Connessioni
Flat connection (50mm wide) 2xM12

Proprietà materiali
Contacts:
externally tensioned copper contacts, silvered
screws:
hex-head screws, galvanised

Miscellaneous 
Disconnector is equipped with arc chambers.

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33204000