Text for specification

Descrizione
CAPUS®Panel
Modulo N per sezionatori SD1-3P
box terminal 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6

Norme
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Omologazioni
UL

Valori elettrici
corrente nominale (IEC):	63 A
tensione nominale (IEC) AC:	690 V

tensione nominale di isolamento Ui AC:	800 V
tensione di picco Uimp:	4 kV
potere nominale di chiusura:	2.1 kA

Brand 
Woehner or equivalent

Cod. art.
33683000A